部分拟确定规格和材质的项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 材质、做法 | 面积 |
| 博济楼楼顶大字 | 医院logo +广州医科大学附属第四医院 | 采用1.2mm 不锈钢激光焊接成型，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源。安装方式：背后采用80\*80\*5mm镀锌方通钢结构安装。logo：4000\*4000mm 单个文字：3500\*3500mm | 153平方 |
| 博济楼墙体发光字 | 医院logo +广州医科大学附属第四医院 | 采用1.2mm 不锈钢激光焊接成型，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源。安装方式：附墙安装。logo：3000\*3000 mm 单个文字：2200\*2200 mm | 67平方 |
| 卫校区域墙体发光字 | 医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | 采用1.2mm 不锈钢激光焊接成型，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源。安装方式：附墙安装。logo：1300\*1300 mm 文字部分：4200\*2200 mm | 12平方 |
| 急诊大门发光字 | 医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | 采用1.2mm 不锈钢激光焊接成型，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源。骨架焊接5厘铝塑板面封无缝拼接。logo：1400\*1400 mm文字部分：8500\*1400 mm铝塑板高2500 mm | 13平方铝塑板：60平方 |
| 东桥东路大门发光字 | 医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | 采用1.2mm 不锈钢激光焊接成型，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源。底面5厘铝塑板面封无缝拼接。logo：1100\*1100 mm文字部分：7000\*1100 mm铝塑板高2200 | 9平方铝塑板：45平方 |