附件

增城区人民医院主干道标识及楼体标识设计制作安装项目需求清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目** | **材质、做法** | **面积** |
| 1 | 博济楼及主干道原有标识拆除 | 拆除博济楼原有“广州市增城区人民医院”字体及钢架2套、主干道沿路楼栋名标识以及临时指引标识 |  |
| 2 | 博济楼墙体发光字 | **内容：**医院logo +广州医科大学附属第四医院**规格：**logo：3000\*3000 mm；单个文字：2200\*2200 mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚304#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。附墙安装。 | 67平方 |
| 3 | 卫校区域墙体发光字 | **内容：**医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University**规格：**logo：1300\*1300 mm；整体文字部分：4200\*2200 mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚304#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。附墙安装。 | 12平方 |
| 4 | 急诊大门发光字 | **内容：**医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University**规格：**logo：1400\*1400 mm；整体文字部分：8500\*1400 mm；**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。大门楼顶底部下沿往上用50mm厚铝塑板面封无缝拼接四周包边、封顶，箱体高度2200mm，内含50\*50\*2mm镀锌方通钢结构骨架焊接。 | 13平方铝塑板：60平方 |
| 5 | 东桥东路大门发光字 | **内容：**医院logo +广州医科大学附属第四医院、广州市增城区人民医院、The Fourth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University**规格：**logo：1100\*1100 mm；整体文字部分：7000\*1100 mm；铝塑板高2200mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚304#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。底面为50mm厚铝塑板面封无缝拼接。 | 9平方铝塑板：45平方 |
| 6 | 楼宇号 | **内容：**楼宇号1-9，其中6、7、9号各两套**规格：**2000\*2000 mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚304#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，内贴5mm厚进口透光亚克力，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。附墙安装。 | 48平方 |
| 7 | 多向道路指引 | 四向指引导视（位置：卫校区域6号楼与7号楼中点1楼风雨廊立柱）**规格：**400\*400\*2400mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，光源面板用50mm亚克力灯箱面板，可更换内容，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。落地包柱安装。 | 1个 |
| 四向指引导视（位置：宿舍区7号楼2楼中点风雨廊立柱）**规格：**400\*400\*2400mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，光源面板用50mm亚克力灯箱面板，可更换内容，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。落地包柱安装。 | 1个 |
| 四向指引导视（位置：4号楼、5号楼中点风雨廊立柱）**规格：**400\*400\*2400mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，光源面板用50mm亚克力灯箱面板，可更换内容，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。落地包柱安装。 | 1个 |
| 三向指引导视（位置：3号楼楼下）**规格：**400\*400\*2400mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，光源面板用50mm亚克力灯箱面板，可更换内容，LED模组光源，选用蓝景或同级品牌，电线及电器配件选用德力西或同级品牌。落地安装。 | 1个 |
| 墙面指引导视（位置：6号楼与7号楼中点2楼玻璃面）**规格：**4300\*1100mm**工艺要求：**采用KT板裱反光膜车贴 | 1块 |
| 墙面指引导视（位置：急诊通往博济楼通道）**规格：**1000\*600mm**工艺要求：**采用1.2mm 足厚201#不锈钢激光焊接成型，四周烤漆，贴绿植墙安装 | 2块 |