双反牵引骨折复位器需求清单

|  |
| --- |
| **a、骨科保护支具** |
| 1、长度420mm，宽度300mm，展开高度260mm，折叠高度＜100mm，方便消毒、安装、使用 |
| 2、 连接套可与医用外固定支具连接，可根据手术需求调节方向 |
| **b、医用外固定支具** |
| 1、外圆25mm，最大跨度≥700mm，可透X光 |
| 2、配置固定销不锈钢数量1个,高分子材料数量2个,高分子材料可透光 |
| 3、配置锁紧钉2个 |
| **c、可调式固定支具** |
| 1、张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤195mm |
| 2、配置通用型、专用型数量各一个 |
| **d、其他** |
| 1、M6骨把持器，长度320mm，数量2个 |
| 2、肢体固定器，分为单孔双孔两种（I型、II型），数量各1个，长度240mm |
| 3、SW5mm扳手1个 |
| 4、2.5mm骨牵引针，长度450mm2个 |
| 5、3.0mm骨牵引针，长度350mm2个 |
| 6、5mm扳手1个 |
| 7、72mm快换手柄，1个 |
| 8、肢体固定器5.0mm，长度35mm2个 |
| 9、挂钩1个 |
| 10、SW3.5起子1个 |
| 11、T型扳手1个 |
| 12、棘轮扳手32mm |

**双反牵引骨折复位器**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 骨科保护支具 |  | 1 |  |
| 2 | 医用外固定支具 | Φ25 | 1 |  |
| 3 | 可调式牵开器 | I型 | 1 |  |
| 4 | 可调式牵开器 | II型 | 1 |  |
| 5 | 扳手 |  | 1 | T型扳手 |
| 6 | 扳手 |  | 1 | 棘轮扳手 |
| 7 | 骨折固定夹 | I型 | 1 | 单孔 |
| 8 | 骨折固定夹 | II型 | 1 | 双孔 |
| 9 | 骨把持器 | M6×320 | 2 | 长螺钉装配 |
| 10 | 肢体固定器 | 5.0×35 | 2 | 螺钉 |
| 11 | 扳手 | Φ5 | 1 |  |
| 12 | 骨牵引针 | 2.5×450 | 2 |  |
| 13 | 骨牵引针 | 3.0×350 | 2 |  |
| 14 | 挂钩 |  | 1 |  |
| 15 | 起子 | SW5 | 1 |  |
| 16 | 起子 | SW3.5 | 1 |  |
| 17 | 快装手柄 | 72 | 1 |  |
| 18 | 工具盒 |  | 1 |  |